{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["СОДЕРЖАНИЕ","АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ","IP ВИДЕОКАМЕРЫ","SLOC ВИДЕОКАМЕРЫ","DVR","NVR","МОНИТОРЫ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":64,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"СОДЕРЖАНИЕ","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ PINETRON"]
[]
[]
[]
[null,"АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ"]
[]
[null,null,"Видеокамеры купольные (для помещений)"]
[null,null,"Видеокамеры купольные (уличные)"]
[null,null,"Видеокамеры в корпусе без объектива"]
[null,null,"Видеокамеры уличные с ИК подсветкой"]
[null,null,"Видеокамеры скоростные поворотные (внутренние)"]
[null,null,"Видеокамеры скоростные поворотные (уличные)"]
[null,null,"Аксессуары для поворотных камер"]
[]
[null,"IP ВИДЕОКАМЕРЫ"]
[]
[null,"SLOC ВИДЕОКАМЕРЫ"]
[]
[null,"DVR (АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ)"]
[]
[null,null,"Бюджетные DVR"]
[null,null,"Профессиональные DVR"]
[null,null,"Автомобильные DVR"]
[null,null,"Дополнительное оборудование"]
[]
[null,"NVR(ЦИФРОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ)"]
[]
[null,"МОНИТОРЫ"]

{"sheet":"АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ","index":1,"n_rows":64,"n_cols":6,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,19,0],[20,0,21,0],[8,0,9,0],[12,0,13,0],[0,0,0,5],[4,0,5,0],[25,0,26,0],[34,0,35,0],[10,0,11,0],[6,0,7,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[46,0,47,0],[44,0,45,0],[29,0,31,0],[36,0,39,0]]}
[]
["Изображение","Тип","Описание","Монтаж\nЦ2","Розница\nЦ1","Валюта"]
["Видеокамеры купольные (для помещений)"]
[null,"PMV-470HC","Видеокамера, мини-купол антивандал, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм, с/ш 50 Дб, 0,1 лк(цвет), AGC, ESC, BLC врезное/накладное крепление, IP66, 12V DC, 50 mA, 55 мм (ш) x 50 мм (д)\n",105,110,"USD"]
[null,"PCD-470H W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм,1/50~100 000 с, с/ш более 50 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк(цвет),   ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), 2-х осевой кронштейн, диаметр 86 мм,  100 мА / 12 В пост. цвет корпуса - белый.",79,83,"USD"]
[null,"PCD-470H B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм, 1/50~100 000 с, с/ш более 50 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк,   ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), 2-х осевой кронштейн, диаметр 86 мм,  100 мА / 12 В пост. цвет корпуса - черный.",79,83,"USD"]
[null,"PCD-470HW W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм,1/50~100 000 с, с/ш более 50 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк(цвет),   ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), 3-х осевой кронштейн, диаметр 95 мм,  100 мА / 12 В пост. цвет корпуса - белый.",70,73,"USD"]
[null,"PCD-470HW B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм, 1/50~100 000 с, с/ш более 50 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк,   ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), 3-х осевой кронштейн, диаметр 95 мм,  100 мА / 12 В пост. цвет корпуса - черный.",70,73,"USD"]
[null,"PCD-470HW-12 W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм,1/50~100 000 с, с/ш более 50 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк(цвет),  12 ИК диодов,  ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), 3-х осевой кронштейн, диаметр 95 мм,  100 мА / 12 В пост. цвет корпуса - белый.",84,88,"USD"]
[null,"PCD-470HW-12 B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм, 1/50~100 000 с, с/ш более 50 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк,  12 ИК диодов,  ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), 3-х осевой кронштейн, диаметр 95 мм,  100 мА / 12 В пост. цвет корпуса - черный.",84,88,"USD"]
[null,"PCD-470HT W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм, 0,1 лк,  1/50~100 000 с, с/ш 50 дБ, 2 DNR, OSD,  ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), затемнение объектива вкл/выкл.,  3-х осевой кронштейн,  140 мА / 12 В пост. диаметр 115 мм, 12V DC, - 10°C ~ + 50°C,  цвет корпуса - белый.",75,78.5,"USD"]
[null,"PCD-470HT B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм, 0,1 лк, 1/50~100 000 с, с/ш 50 дБ, 2 DNR,  OSD, ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), затемнение объектива вкл/выкл.,  3-х осевой кронштейн,  140 мА / 12 В пост. диаметр 115 мм, 12V DC, - 10°C ~ + 50°C,  цвет корпуса - черный.",75,78.5,"USD"]
[null,"PCD-470HT-24 W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм, 0,1 лк(цв)/0 лк (чб), Day&Night, 24 ИК-диода, 1/50~100 000 с, с/ш 50 дБ, 2 DNR,  OSD, ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), затемнение объектива вкл/выкл.,  3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм,  норм.: 140 мА, макс. 340 мА  / 12 В пост., - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - белый.",91,95,"USD"]
[null,"PCD-470HT-24 B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600 твл, f-3,6 мм,  0,1 лк (цвет)/0 лк (чб), Day&Night, 24 ИК-диода, 1/50~100 000 с, с/ш 50 дБ, 2 DNR,  OSD, ATW(автоматически подстраивающийся баланс белого), затемнение объектива вкл/выкл.,  3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм,  норм.: 140 мА, макс. 340 мА  / 12 В пост., - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - черный.",91,95,"USD"]
[null,"PCD-422HT W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, АРД, OSD меню, D-WDR, Smart IR, 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, 12V DC,  10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - белый.",131,137,"USD"]
[null,"PCD-422HT B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, АРД, OSD меню, D-WDR, Smart IR, 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, 12V DC,  10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - черный.",131,137,"USD"]
[null,"PCD-422HT-24 W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, АРД, OSD меню, Day&Night, 24 ИК-диода, D-WDR, Smart IR, 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, 12V DC, - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - белый.",153,160,"USD"]
[null,"PCD-422HT-24 B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, АРД, OSD меню, Day&Night, 24 ИК-диода, D-WDR, Smart IR, 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, 12V DC, - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - черный.",153,160,"USD"]
[null,"PCD-912HT W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H,  Ex-view HAD CCD II (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, с/ш 50 дБ (АРУ выкл.), 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб), 1/50~100 000 с, механический Day&Night, DNR (2D + 3D), OSD меню, приватные зоны, детектор движения, норм.: 140 мА / 12 В пост., 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - белый.",135,141,"USD"]
[null,"PCD-912HT B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H,  Ex-view HAD CCD II (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, с/ш 50 дБ (АРУ выкл.), 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб), 1/50~100 000 с, механический Day&Night, DNR (2D + 3D), OSD меню, приватные зоны, детектор движения, норм.: 140 мА / 12 В пост., 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - черный.",135,141,"USD"]
[null,"PCD-912HT-24 W","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H,  Ex-view HAD CCD II (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, с/ш 50 дБ (АРУ выкл.), 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб), 1/50~100 000 с, 24 ИК-диода,  механический Day&Night, DNR (2D + 3D), OSD меню, приватные зоны, детектор движения, норм.: 140 мА / 12 В пост., 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - белый.",156,164,"USD"]
[null,"PCD-912HT-24 B","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony 960H,  Ex-view HAD CCD II (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, с/ш 50 дБ (АРУ выкл.), 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб), 1/50~100 000 с, 24 ИК-диода,  механический Day&Night, DNR (2D + 3D), OSD меню, приватные зоны, детектор движения, норм.: 140 мА / 12 В пост., 3-х осевой кронштейн, диаметр 115 мм, - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - черный.",156,164,"USD"]
[null,"PCD-942DN","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony  Ex-view HAD CCD II (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, 0,1 лк (цв.) / 0,01 лк (ч/б), АРД, Day&Night, DNR (2D + 3D), OSD меню, обнаружение движения вкл/выкл., 3-х осевой кронштейн, диаметр 128 мм, 12V DC, 160 мА,  - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - белый.",168,176,"USD"]
[null,"PCD942DN-21","Видеокамера, купол, 1/3\" Sony Super  Ex-view HAD CCD II (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, 0,1 лк (цв.) / 0,01 лк (ч/б), 21 ИК диод,  АРД, Day&Night, DNR (2D + 3D), OSD меню, обнаружение движения вкл/выкл., 3-х осевой кронштейн, диаметр 128 мм, 12V DC,  макс. 160 мА,  - 10°C ~ + 50°C, цвет корпуса - белый.",189,198,"USD"]
["Видеокамеры купольные (уличные)"]
[null,"PVD-962DV-22","Видеокамера, купол, уличная, 1/3\" Sony Dual Scan CCD Sensor (EFFIO P), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, с/ш 52 дБ (АРУ выкл.),  1/50~100 000 c, 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), АРД, механический Day&Night, 22 ИК-диода, WDR, 3DNR, OSD меню, приватные зоны, детектор движения, PIP, норм.: 200 мА / макс.: 1 200 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.), 3-х осевой кронштейн, нагреватель (-40 ~ +50 С), IP66, 12V DC",272,285,"USD"]
[null,"PVD-942DV-22","Видеокамера, купол, уличная, 1/3\" Sony Ex-view HAD II Sensor (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-2,8~11 мм, АРД, с/ш 52 дБ (АРУ выкл.),  1/50~100 000 c, 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), механический Day&Night, 22 ИК-диода, DNR (2D + 3D), OSD меню, приватные зоны, детектор движения, PIP, 3-х осевой кронштейн,  нагреватель (-40 ~ +50 С), IP66, 12V DC, норм.: 200 мА / макс.: 1 200 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.)",229,240,"USD"]
[null,"PWB","Кронштейн для настенного крепления камер IVD942DV-22 и IVD962DV-22",38,40,"USD"]
["Видеокамеры в корпусе без объектива"]
[null,"PCS-440HK","Видеокамера, стандартная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, /50~100 000 с, с/ш 50 дБ, 0,1 лк (цв.) / 0,01 лк (ч/б),  Day&Night, 2-DNR,D-DWR, OSD меню, HLC, крепление C/CS, Коррекция дефектных пикселей (до 64 точек), детектор движения, приватные зоны,  зеркальное отражение, подстройка под монитор, норм.: 210 мА (12 В пост.), макс.: 6,0 ВА (24 В пер.), 12 В пост. ± 10%, 24 В пер. ± 10%, - 10°C ~ + 50°C",119,125,"USD"]
[null,"PCS-750K","Видеокамера, стандартная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, механический Day&Night, DNR, OSD меню, 1/50~10 000 с,  с/ш более 52 дБ , 0,001 лк (Режим накопления заряда), DC 12V / AC 24V, норм.: 270 мА / 12 В пост., макс.: 5,3 ВА / 24 В пер.,- 10°C ~ + 50°C",143,150,"USD"]
[null,"PCS-760K","Видеокамера, стандартная, 1/3\" Sony 960H, Ex-view Had II CCD (EFFIO P), разрешение 680/750 твл,  1/50~10 000 с, с/ш 52 дБ ,0,001 лк (Режим накопления заряда), механический Day&Night, WDR, DNR, OSD меню, C/CS ,DC 12V / AC 24V, норм.: 210 мА (12 В пост.), макс.: 6,0 ВА (24 В пер.), - 10°C ~ + 50°C",194,203,"USD"]
["Видеокамеры уличные с ИК подсветкой"]
[null,"PCB-470HE-24 ","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD Sensor, разрешение 600/650 твл, f-4,3 мм, 1/50~1/100 000, с/ш 50 дБ ,0, 1 лк(цвет)/ 0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), Day&Night,  24 ИК-диода, IP66, (-20 ~ +50 С), 12V DC, норм.: 140 мА, макс.: 320 мА (ИК-подсветка вкл.)",92,96,"USD"]
[null,"PCB-444HSE-30","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, f-4~9 мм,1/50~100 000, с/ш 50 дБ, АРД, Day&Night, 2DNR, OSD меню, 30 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, (-20 ~ +50 С), 12V DC, норм.: 250 мА, макс.: 660 мА (ИК-подсветка вкл.)",148,155,"USD"]
[null,"PCB-442HE-30","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, f-2,8-11 мм,1/50~100 000, с/ш 50 дБ, АРД, Day&Night, 2DNR, OSD меню, 30 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, (-20 ~ +50 С), 12V DC, норм.: 250 мА, макс.: 660 мА (ИК-подсветка вкл.)",167,175,"USD"]
[null,"PCB-443HDK-36 W","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл,, f-3,5~16 мм, 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), с/ш 52 дб (АРУ выкл.), АРД, Day&Night, 2DNR, OSD меню, 36 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 75х149 мм, 12V DC, норм.: 250 мА / макс.: 1 460 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.), цвет - белый",221,232,"USD"]
[null,"PCB-443HDK-36 G","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл,, f-3,5~16 мм, 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), с/ш 52 дб (АРУ выкл.), АРД, Day&Night, 2DNR, OSD меню, 36 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 75х149 мм, 12V DC, норм.: 250 мА / макс.: 1 460 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.) цвет - серый",221,232,"USD"]
[null,"PCB-446HDK-36 W ","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл,, f-6,0~50 мм, АРД, Day&Night, 2DNR, OSD меню, 36 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 75х149 мм, 12V DC, цвет - белый",258,270,"USD"]
[null,"PCB-446HDK-36 G","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл,, f-6,0~50 мм, АРД, Day&Night, 2DNR, OSD меню, 36 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 75х149 мм, 12V DC,цвет - серый",258,270,"USD"]
[null,"PCB-943DK-36","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Ex-view HAD II CCD (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, 1/50 с,  ручной затвор вкл/выкл., с/ш 52 дБ (АРУ выкл.), f-3,5~16 мм,0,1 лк(цвет)/ 0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.),механический Day&Night, 2DNR, OSD меню, 36 ИК-диода, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 75х149 мм, 12V DC, норм.: 250 мА / макс.: 1 460 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.)",241,253,"USD"]
[null,"PCB-946DK-36","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Ex-view HAD II CCD (EFFIO E), разрешение 680/750 твл, f-6,0~50 мм, механический Day&Night, 2DNR, OSD меню, 36 ИК-диода, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 75х149 мм, 12V DC",286,300,"USD"]
[null,"PEB-443HDK-42","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, 1/50 с, с/ш 50 дБ, f-3,5~16 мм, АРД, 0,1 лк (цвет)/0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), механический Day&Night, 2DNR,D-WDR, OSD меню, HLC, BLC,  внешняя регулировка объектива, детектор движения, приватные зоны, зеркальное отражение, 42 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 78х125 мм, 12 В пост. ± 10%, 24 В пер. ± 10%, норм.: 240 мА, макс.: 1 280 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.)",281,295,"USD"]
[null,"PEB-446HDK-60","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Super Had II CCD (Next 2090), разрешение 680/750 твл, f-6,0~50 мм,0,1 лк (цвет)/ 0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.),  АРД, механический Day&Night, 2DNR, D-WDR, HLC, OSD меню, внешняя регулировка объектива, приватные зоны, детектор движения, зеркальное отображение, 60 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 88х143 мм, 12 В пост. ± 10%, 24 В пер. ± 10%, норм.: 240 мА, макс.: 1 750 мА / 12 В пост. (ИК-диоды и обогр. вкл.)",377,395,"USD"]
[null,"PEB-963DK-42","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony 960H, Ex-view HAD II CCD (EFFIO P), разрешение 680/750 твл, 1/50~100 000 с, f-3,5~16 мм, с/ш 52 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк (цвет)/ 0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), АРД, механический Day&Night, WDR, 3DNR, OSD меню, Sens-UP, детектор движения, внешняя регулировка объектива, 42 ИК-диодов, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 78х125 мм, DC12V, норм.: 260 мА, макс: 1 280 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.).",372,390,"USD"]
[null,"PEB-966DK-60","Видеокамера, уличная,  1/3\" Sony 960H, Ex-view HAD II CCD (EFFIO P), разрешение 680/750 твл,  f-6,0~50 мм, АРД,1/50~100 000 с, с/ш 52 дБ (АРУ выкл.),0,1 лк (цвет)/0 лк (чб, ИК-подсветка вкл.), механический Day&Night, WDR, 3DNR, OSD меню, SENS-UP, внешняя регулировка объектива, 60 ИК-диодов, детектор движения, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), 88х143 мм, DC12V, норм.: 240 мА, макс: 1 750 мА (ИК-подсветка и обогреватель вкл.)",477,500,"USD"]
[null,"PCP-94H-312","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD, MAX-i2 ISP, разрешение 600/650 твл, f-3,3-12 мм, 0,14 лк(цвет)/0,03 лк(чб), 1/50с - 1/100,000с,  АРД, c/ш не менее 50 дБ (при выкл. АРУ), механический Day&Night, 3D-DNR, D-WDR, OSD меню, внешняя регулировка объектива, 42 ИК-диода, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), DC12V / AC 24V",367,385,"USD"]
[null,"PCP-94H-550","Видеокамера, уличная, 1/3\" Sony Super HADⅡ CCD, MAX-i2 ISP, разрешение 600/650 твл, f-5,0~50 мм, 0,14 лк(цвет)/0,03 лк(чб), 1/50с - 1/100,000с,  АРД, c/ш не менее 50 дБ (при выкл. АРУ), механический Day&Night, 3D-DNR, D-WDR, OSD меню, внешняя регулировка объектива, 42 ИК-диода, Service Video Port, IP66, нагреватель (-40 ~ +50 С), DC12V / AC 24V",429,450,"USD"]
[null,"ENV-S272P","Видеокамера, Sony 1/4\", Super HAD Color CCD, разрешение 550 твл, ZOOM: 27x оптический / 16х цифровой, механический Day&Night, с/ш 52 дБ (АРУ выкл.),  0.00004 лк при F.16, автом. вырезающий ИК-фильтр, DSS, SSNR, WDR,  22 ИК-диода (до 100 м.), OSD,  IP67, нагреватель и вентилятор, (-40 ~ +50 С),  AC24/DC 12V, 12В пост. 1,5A, светодиоды: 12В пост. 2,5A",973,1020,"USD"]
["Видеокамеры скоростные поворотные (внутренние)"]
[null,"EMP-E041VP","Видеокамера, скоростная, поворотная (mini PT), 1/3\" Sony Super HAD CCD, разрешение 560 твл, 0,1 лк (F1.2, цв.) / 0,01 лк (F1.2, ч/б), вариофокальный  f=4~9мм, Day&Night, 240 предустановок,детектор движдения, 1 програмируемый маршрут (до 5 точек), по горизонтали 360˚ / по вертикали -2˚ ~ 90˚, Pelco-D, Pelco-P, 125х130 мм, 12 В пост., 1A, 12В пост./24 В пер.   (опция), 0C ~ +50C",429,450,"USD"]
[null,"EMP-E100ZP","Видеокамера, скоростная, поворотная (mini PTZ), 1/4\" Sony Super HAD Color CCD, разрешение 500 твл, ZOOM: 10x оптический / 10x цифровой, Day&Night(ICR), 240 предустановок, 8 програмируемых маршрутов (до 30точек), по горизонтали 360˚/по вертикали -2˚ ~ 90˚, Pelco-D, Pelco-P, DC12V, 0C ~ +50C.",687,720,"USD"]
["Видеокамеры скоростные поворотные (уличные)"]
[null,"EPP-E100ZP","Видеокамера, скоростная, поворотная (mini PTZ), уличная, 1/4\" Sony Super HAD Color CCD, разрешение 500 твл, ZOOM: 10x оптический / 10x цифровой, Day&Night(ICR), 240 предустановок, 8 програмируемых маршрутов (до 30точек), 32 приватные зоны, по горизонтали 360˚/по вертикали -2˚ ~ 90˚, Pelco-D, Pelco-P, нагреватель, вентилятор, IP67, DC12V, -30C ~ +50C.",787,825,"USD"]
[null,"EPP-S370ZP","Видеокамера, скоростная, поворотная (high PTZ), уличная, 1/4\" Sony Super HAD Color CCD II, разрешение 600 твл, ZOOM: 37x оптический / 16х цифровой, Day&Night (ICR), 0,4 лк(цв)/0,02 лк (чб),SSNR, режим \"день/ночь\" (ИК-фильтр), 240 предустановок, 8 прграмируемых маршрутов (до 30 точек), 32 приватные зоны, OSD, по горизонтали 360˚/по вертикали -2˚ ~ 182˚, Pelco-D, Pelco-P, 2 нагревателя, 2 вентилятора, IP67, DC12V/AC24V, -30˚C ~ +50˚C",1536,1610,"USD"]
["Аксессуары для поворотных камер"]
[null,"EMS-500MIW","Кронштейн для настенного крепления камер серии EMP.",65,68,"USD"]
[null,"EMS-500MOS","Кронштейн для потолочного крепления камер серии EPP.",40,42,"USD"]
[null,"EMS-500MOW","Кронштейн для настенного крепления камер серии EPP.",52,55,"USD"]
[null,"EMS-500MIF","Кронштейн для врезного потолочного крепления камер серии EMP.",65,68,"USD"]
[null,"EMS-500C","Кронштейн для крепления на угол камер серии EMP, EPP.",52,55,"USD"]
[null,"EMS-530W","Кронштейн для настенного крепления камеры EPP-S370",80,84,"USD"]
[null,"EMS-530C","Кронштейн для потолочного крепления камер EPP-S370",93,97,"USD"]
[null,"EMS-535C","Кронштейн для крепления на угол камеры EPP-S370.",93,97,"USD"]

{"sheet":"IP ВИДЕОКАМЕРЫ","index":2,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
[]
["Изображение","Тип","Описание","Монтаж\nЦ2","Розница\nЦ1","Валюта"]
["IP видеокамеры с разрешением Full HD"]
[null,"PNC-IX20","IP камера корпусная 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , 1920*1080,25к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",510,528,"USD"]
[null,"PNC-ID2F","IP камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",602,623,"USD"]
[null,"PNC-ID2A","IP камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",669,693,"USD"]
[null,"PNC-ID2F(IR)","IP камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",649,672,"USD"]
[null,"PNC-ID2A(IR)","IP камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",753,780,"USD"]
[null,"PNC-IV2F","IP камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",668,692,"USD"]
[null,"PNC-IV2A","IP камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",751,778,"USD"]
[null,"PNC-IV2F(IR)","IP камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",740,766,"USD"]
[null,"PNC-IV2A(IR)","IP камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",809,838,"USD"]
[null,"PNC-IB2A","IP камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",975,1010,"USD"]
[null,"PNC-IZ22","Скоростная поворотная  IP-камера IP67, 2Mp, сенсор SONY 1/3\", CMOS, 1920*1080, WDR, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, BNC выход, 0.5Лк, (25 к/сек), RS485, PelcoP/D,Объектив 4,7~94 мм, zoom оптич. 20x,12x-цифровой, двойной поток H.264/MJPEG, Аудио вход/выход, Тревожные вх/вых 2/2, Уличный кожух, Нагревательные элементы,вентилятор, рабочие температуры -40+50, DC12В/3А,размеры кам диам. 150мм,кожух диам.185мм*выс.193мм. Функция слежения за объектом (настенный кронштейн в комплекте) (HDSDI-опция), ПО на 16 каналов.",3263,3380,"USD"]
["Камеры с разрешением VGA/D1"]
[null,"PNC-PTZ10","IP камера, mini Speed Dome, Day/Night, 480твл., 0.7лк, 10-кратный оптический ZOOM, 10-ти кратный цифровой ZOOM, алгоритм сжатия MPEG4, скорость передачи 30 к/с (D1), аудио, встроенный Web-server, детектор движения, Watch-dog, прямое соединение с DVR PINETRON, до 10 клиентов одновременно, BNC выход, вход/выход тревоги, питание 12В",433,450,"USD"]
[null,null,"IP камера, полусфера, Day/Night, 540твл., 0.02лк, варифокальный объектив f 3.8-9.5мм, алгоритм сжатия MPEG4, скорость передачи 30 к/с (D1), аудио, встроенный Web-server, детектор движения, Watch-dog, прямое соединение с DVR PINETRON, до 10 клиентов одновременно, BNC выход, вход/выход тревоги, питание 12В",197,200,"USD"]
[null,"PNC-WL","Кронштейн для настенного крепления камеры PNC-PTZ11",57,60,"USD"]
[null,"PNC-WLF","Кронштейн для настенного крепления камеры PNC-VS54D",29,30,"USD"]

{"sheet":"SLOC ВИДЕОКАМЕРЫ","index":3,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
[]
["Изображение","Тип","Описание","Монтаж\nЦ2","Розница\nЦ1","Валюта"]
["IP (SLOC) ВИДЕОКАМЕРЫ"]
[null,"PNC-SX2","IP (SLOC) камера корпусная 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , 1920*1080,25к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",533,552,"USD"]
[null,"PNC-SD2F","IP (SLOC) камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",626,648,"USD"]
[null,"PNC-SD2A","IP (SLOC) камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",693,717.6,"USD"]
[null,"PNC-SD2F(IR)","IP (SLOC) камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",672,696,"USD"]
[null,"PNC-SD2A(IR)","IP (SLOC) камера купольная (внутр.), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",776,804,"USD"]
[null,"PNC-SV2F","IP (SLOC) камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",695,720,"USD"]
[null,"PNC-SV2A","IP (SLOC) камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",776,804,"USD"]
[null,"PNC-SV2F(IR)","IP (SLOC) камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 4,3 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",765,792,"USD"]
[null,"PNC-SV2A(IR)","IP (SLOC) камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",834,864,"USD"]
[null,"PNC-SB2A","IP (SLOC) камера купольная (уличная), 2Mp, SONY 1/3\" 2,0 Мпикс, CMOS , F- 3,6~16 мм, 20 ИК-диодов, 1920*1080,25 к/с, День/Ночь TDN, двойной поток H.264/MJPEG,DC drive, C/CS, BLC, BNC выход, 0,2Lx,аудио дупл,PoE,RS485, 12В DC/0,5А,C/CS, разъем под SDкарту, детектор движения 4 зоны, тревожный вход/выход. -10+50 C, в комплекте ПО на 16 канала.",996,1032,"USD"]
[null,"PNC-SZ22","Скоростная поворотная  IP (SLOC)-камера IP (SLOC)67, 2Mp, сенсор SONY 1/3\", CMOS, 1920*1080, WDR, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, BNC выход, 0.5Лк, (25 к/сек), RS485, PelcoP/D,Объектив 4,7~94 мм, zoom оптич. 20x,12x-цифровой, двойной поток H.264/MJPEG, Аудио вход/выход, Тревожные вх/вых 2/2, Уличный кожух, Нагревательные элементы,вентилятор, рабочие температуры -40+50, DC12В/3А,размеры кам диам. 150мм,кожух диам.185мм*выс.193мм. Функция слежения за объектом (настенный кронштейн в комплекте) (HDSDI-опция), ПО на 16 каналов.",3360,3480,"USD"]

{"sheet":"DVR","index":4,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,5,0],[9,0,11,0],[18,0,20,0],[6,0,8,0],[15,0,16,0],[21,0,22,0],[12,0,14,0]]}
[]
["Изображение","Тип","Описание","МонтажЦ2","Розница\nЦ1","Валюта"]
["Бюджетные DVR"]
[null,"PDR-XM2004","H.264, 4 видео канала, StandAlone,1 аудио канал, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 100к/с с разрешением D1), настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, удаленный доступ с мобильных устойств,управление: ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, поддержка 1 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, выходы: 1 VGA, 1 Composite, 1 Spot,  2 USB",198,205,"USD"]
[null,"PDR-XM2008","H.264, 8 каналов, StandAlone,  1 аудио канал, мониторинг в режиме Real Time, запись 200к/с с разрешением HalfD1, настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, удаленный доступ с мобильных устойств,управление: ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, поддержка 1 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, выходы: 1 VGA, 1 Composite, 1 Spot,  2 USB",291,302,"USD"]
[null,"PDR-XM2016","H.264, 16 видео каналов, StandAlone,1 аудио канал, мониторинг в режиме Real Time, запись 400к/с с разрешением CIF, настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, удаленный доступ с мобильных устойств,управление: ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, поддержка 1 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, выходы: 1 VGA, 1 Composite, 1 Spot,  2 USB",430,445,"USD"]
[" ","PDR-XM3104","H.264, 4  видео канала, StandAlone, 1 аудио канал, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 100 к/с с разрешением CIF), настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, система самодиагностики, Backup, управление: передняя панель/ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, поддержка 1 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN,  выходы: 1 VGA, 1 Coposite, 1 Spot, 2 USB",251,260,"USD"]
[null,"PDR-XM3108","H.264, 8 видео каналов, StandAlone, 1 аудио канал, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 200к/с с разрешением CIF),настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, система самодиагностики, Backup, управление: передняя панель/ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, поддержка 1 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN,  выходы: 1 VGA, 1 Coposite, 1 Spot, 2 USB",348,360,"USD"]
[null,"PDR-XM3116+","H.264, 16 видео каналjd, StandAlone, 1 аудио канал, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с в режиме CIF), настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, система самодиагностики, Backup, контроль работы вентилятора, управление с передней сенсорной панели/ИК пульт ДУ/мышь, поддержка до 1 HDD (SATA), RS-422, LAN/ISDN/PSTN, выходы: 1 VGA, 1 HDMI, 1 Composite, 1 Spot, 2 USB",463,480,"USD","NEW"]
[null,"PDR-XM4004","Цифровая система обработки и записи видеосигнала, алгоритм сжатия H.264, 4 канала, StandAlone, без жёсткого диска, 1 канал записи звука, мониторинг и запись в режиме Real Time (D1), управление: передняя панель/ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, выходы: HDMI(1920*1080), VGA(1280*1024), Composite, SPOT-OUT, 1 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, 2 порта USB, без диска.",278,288,"USD"," NEW"]
[null,"PDR-XM4008","Цифровая система обработки и записи видеосигнала, алгоритм сжатия H.264, 8 каналов, StandAlone, без жёсткого диска, 1 канал записи звука, мониторинг и запись в режиме Real Time (2 CIF), управление: передняя панель/ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, выходы: HDMI(1920*1080), VGA(1280*1024), Composite, SPOT-OUT, 2 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, 2 порта USB, без диска.",391,405,"USD"," NEW"]
[null,"PDR-XM4016","Цифровая система обработки и записи видеосигнала, алгоритм сжатия H.264, 16 каналов, StandAlone, без жёсткого диска, 4 канала записи звука, мониторинг и запись в режиме Real Time (CIF), управление: передняя панель/ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, выходы: HDMI(1920*1080), VGA(1280*1024), Composite, SPOT-OUT, 2 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, 2 порта USB, без диска.",526,545,"USD"," NEW"]
[null,"PDR-X5004 (X-504)","H.264, 4 видео канала, StandAlone, 1 аудио канал, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с в режиме CIF), настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, система самодиагностики, Backup, контроль работы вентилятора, управление с передней сенсорной панели/ИК пульт ДУ/мышь, поддержка до 2 HDD (SATA), RS-422, LAN/ISDN/PSTN, выходы: 1 VGA, 1 HDMI, 1 Composite, 1 Spot, 2 USB",560,580,"USD"]
[null,"PDR-X5008 (X-508)","H.264, 8 видео каналjd, StandAlone, 1 аудио канал, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с в режиме CIF), настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, система самодиагностики, Backup, контроль работы вентилятора, управление с передней сенсорной панели/ИК пульт ДУ/мышь, поддержка до 2 HDD (SATA), RS-422, LAN/ISDN/PSTN, выходы: 1 VGA, 1 HDMI, 1 Composite, 1 Spot, 2 USB",608,630,"USD"]
[null,"PDR-X5016 (X-516)","H.264, 16 видео каналjd, StandAlone, 1 аудио канал, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с в режиме CIF), настройка разрешения и скорости записи по каждому каналу, система самодиагностики, Backup, контроль работы вентилятора, управление с передней сенсорной панели/ИК пульт ДУ/мышь, поддержка до 2 HDD (SATA), RS-422, LAN/ISDN/PSTN, выходы: 1 VGA, 1 HDMI, 1 Composite, 1 Spot, 2 USB",676,700,"USD"]
[null,"PDR-X5008 Plus","Цифровая система обработки и записи видеосигнала, алгоритм сжатия H.264, 8 каналов, StandAlone, без жёсткого диска, 4 канала записи звука, мониторинг  в режиме Real Time/ запись 200 кадров/сек (D1), управление с передней сенсорной панели/ИК пульт ДУ/мышь, 2 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, дополнительные выходы VGA и HDMI, 2 порта USB 2.0",879,910,"USD"]
[null,"PDR-X5016 Plus","Цифровая система обработки и записи видеосигнала, алгоритм сжатия H.264, 16 каналов, StandAlone, без жёсткого диска, 4 канала записи звука, мониторинг  в режиме Real Time/ запись 400 кадров/сек (D1), управление с передней сенсорной панели/ИК пульт ДУ/мышь, 2 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, дополнительные выходы VGA и HDMI, 2 порта USB 2.0",1043,1080,"USD"]
["Профессиональные DVR"]
[null,"PDR-X6004 (X604)","H.264, 4  видео канала, StandAlone, 4 аудио канала, 4 транзитных выхода, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с разрешением D1), поддержка до 4 HDD(SATA)/10 внешних HDD SATA II(e-SATAx2), 2x 1GigaLan,  RS-232C, RS-422, управление с передней панели/ИК пульт/мышь, DVD-RW/CD-RW, LAN/ISDN/PSTN, DHSP/Static IP/PPP, подключение внешних накопителей (e-SATA x2, до 10 HDD),выходы: 1 Composite, 1 VGA, 1 HDMI, 2 Spot, 2 USB",908,940,"USD"]
[null,"PDR-X6008 (X608)","H.264, 8  видео каналов, StandAlone, 8 аудио каналов, 8 транзитных выхода, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 100 к/с разрешением D1), поддержка до 4 HDD(SATA)/10 внешних HDD SATA II(e-SATAx2), 2x 1GigaLan,  RS-232C, RS-422, управление с передней панели/ИК пульт/мышь, DVD-RW/CD-RW, LAN/ISDN/PSTN, DHSP/Static IP/PPP, подключение внешних накопителей (e-SATA x2, до 10 HDD),выходы: 1 Composite, 1 VGA, 1 HDMI, 2 Spot, 2 USB",1043,1080,"USD"]
[null,"PDR-X6016 (X616)","H.264, 16  видео каналов, StandAlone, 16 аудио каналов,16 транзитных выхода, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с разрешением CIF), поддержка до 4 HDD(SATA)/10 внешних HDD SATA II(e-SATAx2), 2x 1GigaLan,  RS-232C, RS-422, управление с передней панели/ИК пульт/мышь, DVD-RW/CD-RW, LAN/ISDN/PSTN, DHSP/Static IP/PPP, подключение внешних накопителей (e-SATA x2, до 10 HDD),выходы: 1 Composite, 1 VGA, 1 HDMI, 2 Spot, 2 USB",1245,1290,"USD"]
[" ","PDR-X7008 D (X708)","H.264, 8  видео каналов, StandAlone,8 аудио каналов, 8 транзитных каналов,  мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с с разрешением D1), детектор движения по каждой камере, система самодиагностики, контроль температуры устройства, поддержка до 4 HDD(SATA)/10 внешних HDD SATA II(e-SATAx2),RS-232C, RS-422, 2x 1GigaLan,управление с передней панели/ИК пульт/мышь, DVD-RW/CD-RW, LAN/ISDN/PSTN, DHSP/Static IP/PPP, выходы: 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, 3 D Spot",1371,1420,"USD"]
[null,"PDR-X7016 D (X716)","H.264, 16  видео каналов, StandAlone,16 аудио каналов, 16 транзитных каналов,  мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 400 к/с с разрешением D1), детектор движения по каждой камере, система самодиагностики, контроль температуры устройства, поддержка до 4 HDD(SATA)/10 внешних HDD SATA II(e-SATAx2),RS-232C, RS-422, 2x 1GigaLan,управление с передней панели/ИК пульт/мышь, DVD-RW/CD-RW, LAN/ISDN/PSTN, DHSP/Static IP/PPP, выходы: 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, 3 D Spot",1543,1598,"USD"]
["Автомобильные DVR"]
[null,"PMR-B2002","H.264, 2 видео канала, 1  аудио канал, запись 25 к/с с разрешением D1, GPS приемник, ориентация по Google map, ИК пульт, mini USB, запись на SD Card (до 32Гб), встроенный датчик удара, аварийная работа от встроенного аккумулятора,  выход RCA, питание 12/24 В.",521,540,"USD"]
[null,"PMR-C4004","H.264, 4  видео канала, 1 аудио канал, запись 100 к/с с разрешением CIF, GPS приемник, ориентация по Google map,  управление с передней панели, мониторинг за автомобилем в реальном времени посредствам 3G,LiTE и Wi-Fi  модулей, ИК пульт, мышь, USB 2.0, запись на 6 SD Card (до 32Гб) / 2.5”- HDD (SATA), запись по событию, выход RCA, встроенный датчик удара, подключение внешнего накопителя, встроенный источник для питания видеокамер, питание 12/24 В, t -20C +60C",782,810,"USD"]
["Дополнительное оборудование"]
[null,"Turret C-210","Внешний подключаемый дисковый массив (хранилище), до 4 HDD (HDD до 3GB, SATA/SATAII), e-SATA, \"горячая\" замена дисков, для PDR-M6000/M7000",439,450,"USD"]
[null,"PSD-CJ1000","Системный контроллер для управления цифровыми системами серий PDR, C-Keep, Vigilant поворотными камерами",607,629,"USD"]
[null,"PNS-104","Видеосервер, 4 канала, MPEG4, потоковая скорость передачи 100 кадров/сек (360х288), передача аудиоданных (дуплекс), поддержка Dynamic IP, внешнего USB-накопителя и CF Memory, управление PTZ, 2.5\" встроенный HDD",507,530,"USD"]
[null,"EMS Full Version","Программное обеспечение полнофункциональное, позволяет осуществлять управление цифровыми рекордерами, IP-камерами и видеосерверами PINETRON",682,700,"USD"]
[null,"QX-100","Удлинитель VGA сигнала и USB мыши до 100 м.",160,168,"USD"]

{"sheet":"NVR","index":5,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,6,0],[3,0,4,0]]}
[]
["Изображение","Тип","Описание","МонтажЦ2","Розница\nЦ1","Валюта"]
["NVR: IP (SLOC) и IP (Full HD)"]
[null,"PNR-HD4004","Цифровая IP система, 16 каналов, 1920*1080 p, H.264, запись в Real Time: 2Mp - 4канала, 1,3Mp - 6 каналов, D1 - 16 каналов, HDD x 2 (6Tb), выходы на мониторы VGA/HDMI Main BNC/HDMI Spot, 4 аудиокана, USB2.0 (два порта), транзитные выходы, поддержка RAID-массива, без HDD.",714,740,"USD"]
[null,"PNR-HD4004P","Цифровая IP система, 16 каналов, 1920*1080 p, H.264, запись в Real Time: 2Mp - 4канала, 1,3Mp - 6 каналов, D1 - 16 каналов, HDD x 2 (6Tb), выходы на мониторы VGA/HDMI Main BNC/HDMI Spot, 4 аудиокана, USB2.0 (два порта), транзитные выходы, поддержка RAID-массива, 4 канала PoE, без HDD.",840,870,"USD"]
[null,"PHR-HD7012","Цифровая система HD Hybrid DVR, 4 IP (SLOC) + 8 аналоговых входа, 8 аудио выходов, H.264, MJPEG, G.711, Real Time (D1), HDD x6 (8), HDMI/VGA (1080 p), VGA/BNC (D1), USB2.0 (4 шт), DVD-RW, без HDD",2520,2610,"USD"]
[null,"PHR-HD7016","Цифровая система HD Hybrid DVR, 8 IP (SLOC) + 8 аналоговых входа, 8 аудио выходов, H.264, MJPEG, G.711, Real Time (D1), HDD x6 (8), HDMI/VGA (1080 p), VGA/BNC (D1), USB2.0 (4 шт), DVD-RW, без HDD",2974,3080,"USD"]

{"sheet":"МОНИТОРЫ","index":6,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
[]
["Изображение","Тип","Описание","Монтаж\nЦ2","Розница\nЦ1","Валюта"]
["Мониторы"]
[null,"QM-1017P","Монитор 17” 4:3 LED, разрешение 1280х1024, угол обзора 160/160˚, время отклика 5 с, защитное стекло, встроенные динамики, PIP, видео входы: HDMI, DVI-D, D-Sub, VGA, 2 BNC, видео выходы: 2 BNC, 1 аудио вход, ИК-пульт ДУ в комплекте, универсальное крепление VESA100",429,450,"USD"]
[null,"QM-1019P","Монитор 19” 4:3 LED, разрешение 1280х1024,  угол обзора 160/160˚, время отклика 5 с, защитное стекло, встроенные динамики, PIP, видео входы: HDMI, DVI-D, D-Sub, VGA, 2 BNC, выходы: 2 BNC, 1 аудио вход, ИК-пульт ДУ в комплекте, универсальное крепление VESA100",467,490,"USD"]
[null,"QMT-2150","Монитор 21,5” 16:9 LED, разрешение Full HD 1920x1080, Touch Screen, время отклика 5 с, угол обзора 178˚,  защитное стекло, встроенные динамики 2,5 Вт*2, PIP, входы: HDMI, DVI, VGA, BNC, ИК-пульт, крепление",620,650,"USD"]
[null,"QM-2042","Монитор 42”, 16:9, TFT LED (LG), разрешение Full HD 1920x1080, угол обзора 178˚, встроенные динамики 7,5 Вт*2, время отклика 6,5 с, входы: HDMI, DVI, VGA, 2 BNC, 1 аудио вход,  ИК-пульт, крепление.",1421,1490,"USD"]
[null,"QM-2047","Монитор 47”, 16:9, TFT LED (LG), разрешение Full HD 1920x1080, угол обзора 178˚, встроенные динамики 7,5 Вт*2, время отклика 6,5 с, входы: HDMI, DVI, VGA, 2 BNC, 1 аудио вход, ИК-пульт, крепление.",2212,2320,"USD"]