**(с 17.02.2016 г.) Скатная кровля**

****

**Группа компаний «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»**

**Уважаемые партнеры!**

**Просим рассмотреть наше предложение на поставку материалов.**

**Имеющееся собственное производство, позволяет нам, изготавливать профлист, металлочерепицу «монтеррей», доборные элементы, гладкие листы, по Вашим размерам.**

**Компания ООО «Стройсервис» предлагает широкий перечень товаров которые используются в скатной кровле:**

1. **Профлист, с высотой волны, С-10, С-21, С-44, Н-60, Н-75;**
2. **Металлочерепица «Монтеррей»;**
3. **Лист гладкий (окрашенный, оцинкованный, в пленке);**
4. **Доборные элементы;**
5. **Подкровельные пленки «Ондутис»;**
6. **Минераловатный утеплитель «Кнауф», «Роклайт»;**
7. **Утеплитель XPS «Пеноплэкс»;**
8. **Насадки для шурупов и болтов;**
9. **Саморезы кровельные;**
10. **Силиконовые герметики;**
11. **Пены монтажные;**
12. **Заглушки на профильную трубу;**
13. **Грунт по металлу и кисточки.**

**Офис-склад г. Владивосток, ул. Снеговая, 13а**

**Тел. /факс 8(423)246-32-40, 246-32-06, 244-12-60**

**Вы можете получить прайс-лист отправив запрос на наш E-mail:** [**ess-2008@yandex.ru**](mailto:ess-2008@yandex.ru)

**Сайт: www : ess25.ru**

**ПРОФЛИСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование.  Размер листа | Размер | **0.4 мм** | | **0.5 мм** | | **0.7 мм** | | **0.8 мм** | | **0.9 мм** | |
| **С-10. 1154 (1100)** | Цена за м/п | Розн. | Опт. | Розн | Опт. | Розн | Опт. | Розн | Опт. | Розн | Опт. |
| C:\Новая работа\ФОТО товара\DSC01791.JPG | Окрашен. | 307 | **280** | 345 | **314** |  |  |  |  |  |  |
| Оцинкован. |  |  | 285 | **265** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование.  Размер листа | Размер | **0.5 мм** | | **0.7 мм** | | **0.8 мм** | | **0.9 мм** | | **1.0 мм** | |
| **С-21. 1051 (1000)** |  | | | | | | | | | | |
| C:\Новая работа\ФОТО товара\DSC01789.JPG | Окрашен. | 345 | **314** | 504 | **455** |  |  |  |  |  |  |
| Оцинкован. | 285 | **265** | 410 | **373** |  |  |  |  |  |  |
| **С-44. 1035 (980)** |  | | | | | | | | | | |
| C:\Новая работа\ФОТО товара\DSC01795.JPG | Окрашен. | 345 | **314** | 504 | **455** |  |  |  |  |  |  |
| Оцинкован. | 285 | **265** | 410 | **373** | 455 | **411** |  |  |  |  |
| **Н-60. 902 (845)** |  | | | | | | | | | | |
| C:\Новая работа\ФОТО товара\DSC01800.JPG | Окрашен. | 345 | **314** | 504 | **455** |  |  |  |  |  |  |
| Оцинкован. | 285 | **265** | 410 | **373** | 455 | **411** | 475 | **467** | 610 | **522** |
| **Н-75. 800 (750)** |  | | | | | | | | | | |
| C:\Новая работа\ФОТО товара\DSC01792.JPG | Окрашен. | 345 | **314** | 504 | **455** |  |  |  |  |  |  |
| Оцинкован. | 285 | **265** | 410 | **373** | 455 | **411** | 475 | **467** | 610 | **522** |

**►Цена оптовая действует от 200 метров погонных и больше.**

**ЛИСТ ГЛАДКИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование. | **0.4 мм** | **0.5 мм** | | **0.7 мм** | | **0.8 мм** | | **0.9 мм** | | **1.0 мм** | |
| Розн. Опт. | Розн. | Опт. | Розн | Опт. | Розн | Опт. | Розн | Опт. | Розн | Опт. |
| **Окрашенный, м.п.** | 307 **280** | 345 | **314** | 504 | **455** |  |  |  |  |  |  |
| **Оцинкованный, м.п.** |  | 285 | **265** | 410 | **373** | 455 | **411** | 475 | **467** | 610 | **522** |
| **Окрашенный в защитной пленке, м.п.** | 317 **290** | 355 | **324** | 514 | **465** |  |  |  |  |  |  |

**►Цена оптовая действует от 200 метров погонных и более**

**МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтеррей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1180 (1100) окрашенный 0,5** | **Цена розничная (за м/п)** | **Цена оптовая (от 200 м/п)** |
| **C:\Новая работа\ФОТО товара\DSC01796.JPG** | **370** | **338** |
| **1180 (1100) окрашенный 0,45** |  |  |
| **C:\Новая работа\ФОТО товара\DSC01796.JPG** | **322** | **293** |

**ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия** | **Вид изделия** | **Вид изделия** | **Цена за м.кв.** |
| **03**  **Конек** | **16**  **Отлив №1** | **07Ендовая** | **400 – Окрашенный**  **360 – Оцинкованный** |
| **04**  **Конек фигурный** | **19**  **Отлив № 2** | **08Ендовая верхняя** |
| **05**  **Карнизная планка** | **06Фронтонная планка** | **12**  **Профиль** |
| **13Торцевая планка** | **14Снегодержатель** | **15Отлив** |

**► Для уменьшения отходов профнастил и листовой металл нарезаются по размерам заказчика.**

**► Максимальная длина доборных элементов составляет 3,0 метра.**

**► Изготавливаем нестандартные изделия по эскизам заказчика.**

**► Отмотка рулонов, нарезка листов.**

**RAL 1014-слоновая кость RAL 5002-ультрамарин RAL 5021-морская волна RAL 8017-шоколад**

**RAL 3003-рубин RAL 5005- сигн. синий RAL 6002-зеленый лист RAL 9003-белый**

**RAL 3005-красное вино RAL 6005-зеленый мох RAL 7004-серый RAL 7043-мокр. асф ОЦИНКОВКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **http://www.ondutis.ru/_img/logo.gif**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Характеристика** | | **Цена, рулон** | | | | **Ондутис SMART RV** | **Паро-гидроизоляционная пленка**  Для кровли, стен и перекрытий.  Используется в качестве подкровельной гидроизоляции крыши в неутепленных скатных кровлях для защиты чердачного помещения от конденсата и атмосферных осадков.  **Имеет клейкую ленту.**  **1 рулон: 75 кв.м., 6,6 кг.**  **1,5м. × 50м.** | | **1550 руб.** | | | | **Ондутис R 70** | **Пароизоляционная пленка**  **Пароизоляция для стен и кровли**, которая защищает утеплитель и ограждающие конструкции от пара и конденсата, возникающего в отапливаемых помещениях в зимний период времени.  **1 рулон: 75 кв.м., 5,35 кг.**  **1,5м. × 50м.** | | **1140 руб.** | | | | **Ондутис SA 130** | **Супердиффузионная мембрана.**  Супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду. Используется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи.  **1 рулон: 75 кв.м., 10,7 кг.**  **1,5м. × 50м.** | | **3755 руб.** | | | | **Ондутис SA 115** | **Супердиффузионная мембрана.**  Пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду. Используется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи.  **1 рулон: 75 кв.м., 10,7 кг.**  **1,5м. × 50м.** | | **2780 руб.** | | | | **Ондутис А 100** | **Влаго-ветрозащитная пленка.**  Влаго-ветрозащита стен дома и скатных крыш с внешней стороны. Плёнка защищает утеплитель и внутренние конструкции дома от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха.  **1 рулон: 75 кв.м., 7,7 кг.**  **1,5м. × 50м.** | | **1500 руб.** | | | | **Ондутис А 120** | **Влаго-ветрозащитная пленка.**  Нетканый материал черного цвета, со специальной добавкой, обеспечивающей стойкость к солнечной радиации.  Для утепленных стен и скатных крыш с внешней стороны. Защищает утеплитель и внутренние конструкции от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха. Также можно использовать для влаго-ветроизоляции утепленных мансард с углом наклона скатов не менее 35º.  **1 рулон: 75 кв.м., 7,7 кг.**  **1,5м. × 50м.** | | **1825 руб.** | | | | **Ондутис R Termo** | **Теплоотражающая пароизоляционная пленка.**  Это двухслойный изоляционный материал с металлическим (алюминиевым) защитным напылением. Предотвращает попадание влаги и конденсата на ограждающие конструкции в банях и саунах. Применяется при температуре от −40 до +120°C, пленка рассчитана на длительный срок эксплуатации.  **1 рулон: 37,5 кв.м.,**  **1,5м. × 25м.** | | **740 руб.** | | | | **Турбоизол А** | **Ветрозащита**  1 рулон: 50 кв.м.  ширина рулона 1,5 м | | **700 руб.** | | | | **Турбоизол В** | **Пароизоляция**  1 рулон: 50 кв.м.  ширина рулона 1,5 м | | **560 руб.** | | | | **Турбоизол D** | **Гидропароизоляция**  1 рулон: 50 кв.м.  ширина рулона 1,5 м | | **785 руб.** | | | | **МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (на основе стекловолокна)**  **Knauf Insulation** | | | | | | | | **Наименование** | | **Характеристика** | | **Цена за пачку** | | | | **Розница** | **Опт** | | | **ДАЧА TR 044**  **Маты теплоизоляционные KNAUF Insulation, изготавливаемые по технологии Ecose** | | **Термо Ролл 044 –** для чердачных и междуэтажных перекрытий.  Размер: 50×1220×7380  В упаковке: 18,00 кв.м.,  0,90 м.куб, 2 шт. | | **1485 р.** | **1336 р.** | | | **ДОМ TS 040**  **http://www.knaufinsulation.ru/sites/ru.knaufinsulation.emakina.net/files/Blok_Plita.jpg** | | **Термо Плита 040 –** для кровли, перегородок и стен.  Размер: 50×610×1230  В упаковке: 12,00 кв.м.,  0,60 м.куб., 16 шт. | | **1130 р.** | **1017 р.** | | | **ДОМ TS 040 мини**  **http://www.knaufinsulation.ru/sites/ru.knaufinsulation.emakina.net/files/Blok_Plita.jpg** | | **Термо Плита 040 –** для кровли, перегородок и стен.  Размер: 50×610×1000  В упаковке: 6,1 кв.м.,  0,305 м.куб., 10 шт. | | **600 р.** | **560 р.** | | | **КОТТЕДЖ TS 037**  **Aguastatik**  **http://www.knaufinsulation.ru/sites/ru.knaufinsulation.emakina.net/files/Blok_Plita.jpg** | | **Термо Плита 037А –** для кровли, перекрытий, стен и перегородок.  Размер: 50×610×1230  В упаковке: 12,00 кв.м.,  0,60 м.куб., 16 шт. | | **1250 р.** | **1125 р.** | | | **СКАТНАЯ КРОВЛЯ TS 037**  **Aguastatik**  **http://www.knaufinsulation.ru/sites/ru.knaufinsulation.emakina.net/files/Blok_Plita.jpg** | | **Термо Плита 037 -** для кровли, перегородок и стен.  Размер: 50×610×1230  В упаковке: 18,30 кв.м.,  0,915 м.куб., 24 шт. | | **1890 р.** | **1810 р.** | | | **ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ**  **Акустик KNAUF**  **C:\Users\Irina\Desktop\acusticKnauf.jpg** | | **АкустиKNAUF –** плиты для звукоизоляции межкомнатных перегородок и межэтажных перекрытий.  Размер: 50х610х1230  В упаковке: 12 кв.м.,  0,6 м.куб., 16 шт | | **1220 р.** | **1150 р.** | | | ТеплоKNAUF Премиум TS 35 **C:\Users\Irina\Desktop\Premiumteploknauf.jpg** | | **ТеплоKNAUF Премиум -** для утепления кровли, перегородок, стен под сайдинг и слоистой кладки.  Размер: 50х610х1230  В упаковке: 12 кв.м.,  0,6 м.куб., 16 шт | | **1430 р.** | **1350р.** | |   **На минераловантый утеплитель «Кнауф» действуют оптовые цены.**  **Оптовые цены действуют при покупке от 2 кубов.**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (на основе базальтового волокна)** | | | | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** | | | **м.куб** | **пачка** | | **DSC01694** | **Термо плита «Роклайт»**  - для кровли, перегородок и стен.  Размер: 50×600×1200  Плотность – 40 кг/м3  В упаковке: 8,64 кв.м.,  0,432 м.куб., 12 шт**.** | **2380р.**  **Опт.**  **2210 р.** | **1028р 16к.**  **Опт.**  **954 р.72 к.** | | | | |
|  |  |  | |
|  | **Оптовые цены действуют при покупке от 2 кубов.** |  |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «ПЕНОПЛЭКС»**  **плиты из экструзионного пенополистирола общего назначения** | | | | | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** | | | | **м.куб** | **пачка** | **лист** | | **пеноплекс.jpg** | Лист: 20×600×1200, С, 0,72 м.кв., 0,0144 м3  Пачка: 0,288 м3 , 14.4 м.кв., 20 листов.  Плотность от 25,0-35,0 кг/ м3  Плотность на сжатие, не менее 0,20 Мпа | **5500р.**  **Опт.**  **5300р.** | **1584р**  **Опт.**  **1527р.** | **80р.**  **Опт.**  **77р.** | | Лист: 30×600×1200, Т-15, 0,0216 м3., 0,72 м.кв.  Пачка: 0,3024 м3, 10,08 м.кв.,  14 листов  Плотность от 25,0-35,0 кг/ м3  Плотность на сжатие,  не менее 0,20 Мпа | **5500р.**  **Опт.**  **5300р.** | **1664р.**  **Опт.**  **1603р.** | **119р.**  **Опт.**  **115р.** | | Лист: 50×600×1200, Т-20, 0,036 м3.,  0,72 м.кв.  Пачка: 0,288 м3, 5,76 м.кв.,  8 листов  Плотность от 25,0-35,0 кг/ м3  Плотность на сжатие,  не менее 0,20 Мпа | **5400р.**  **Опт.**  **5200р.** | **1556р.**  **Опт.**  **1498р.** | **195р.**  **Опт.**  **188р.** |   **На утеплитель «ПЕНОПЛЭКС», действует оптовая цена.**  **Оптовая цена действует при покупке от 5 кубов.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ** | | | | | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** | | | | **м.куб** | **упаковка** | **лист** | | **ППС-Эконом-Р-А-1000х1000х50 мм** | Тепло- и звукоизоляция ненагружаемых скатных крыш, мансард, потолков чердачных перекрытий, вертикальных и наклонных стен.  Лист: 0,05 м3, 1 м.кв.  Упаковка: 0,6 м3, 12 м.кв., 12 листов.  Плотность не менее 6 кг/ м3 | **1760 руб.**  **Опт.**  **1620 руб.** | **1056 руб.**  **Опт.**  **972 руб.** | **88 руб.**  **Опт.**  **81 руб.** | | **ППС12-Р-А-1000х1000х50 мм ГОСТ 15588-2014** | Тепло- и звукоизоляция ненагружаемых скатных крыш, мансард, потолков чердачных перекрытий, вертикальных и наклонных стен.  Лист: 0,05 м3, 1 м.кв.  Упаковка: 0,6 м3, 12 м.кв., 12 листов.  Плотность не менее 12 кг/ м3 | **2800 руб.**  **Опт.**  **2600 руб.** | **1680 руб.**  **Опт.**  **1560 руб.** | **140 руб.**  **Опт.**  **130 руб.** | | **ППС14-Р-А-1000х1000х50 мм ГОСТ 15588-2014** | Тепло- и звукоизоляция средненагружаемых скатных крыш, мансард, всех типов стен, в т.ч.сэндвич-панели, СИП-панели, колодезная и рядовая кладка.  Лист: 0,05 м3, 1 м.кв.  Упаковка: 0,6 м3, 12 м.кв., 12 листов.  Плотность не менее 14 кг/ м3 | **3200 руб.**  **Опт.**  **2940 руб.** | **1920 руб.**  **Опт.**  **1764 руб.** | **160 руб.**  **Опт.**  **147 руб.** |   **На плиты пенополистирольные теплоизоляционные действует оптовая цена.**  **при покупке от 5 кубов.**  **ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫХ КОМПОЗИЦИЙ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена, шт.** | **Внешний вид** | | **Люк лёгкий полимерный ЛЛП -3т**  (люк смотрового колодца полимерно-песчаный армированный) | Нагрузка: 3.0 т.  Диаметр крышки: 595 мм  Толщина крышки: 40 мм  Диаметр обоймы: 740 мм  Высота обоймы: 90 мм  Вес: 24 кг  Цвет: зеленый, красный  Использование: в зоне зелёных насаждений, тротуарах. | Красный – 1482 р.  Зелёный – 1539 р. | **C:\Users\manag3\Desktop\pav-big_2.png** | | **Люк тяжёлый полимерный ЛТПА -25т**  (люк смотрового колодца полимерно-песчаный армированный, тяжёлая серия) | Нагрузка: 25.0 т.  Диаметр крышки: 640 мм  Толщина крышки: 80 мм  Диаметр обоймы: 770 мм  Высота обоймы: 120 мм  Вес: 56 кг  Цвет: чёрный  Использование: городские и магистральные трассы. | Чёрный – 3694 р. | **C:\Users\manag3\Desktop\t-big_1.png** | | **Дождеприёмник полимерно-песчаный круглый армированный ДКТА**  (дождеприёмник полимерно-песчаный, круглый, армированный, тяжёлая серия) | Нагрузка: 25.0 т.  Диаметр крышки: 640 мм  Толщина крышки: 80 мм  Диаметр обоймы: 770 мм  Высота обоймы: 120 мм  Вес: 56 кг  Цвет: чёрный  Использование: городские дороги и магистрали с интенсивным движением. | Чёрный – 4544 р. | **C:\Users\manag3\Desktop\d-mini_0.png** | | **Решётка дождеприёмника армированная РДПТ**  (решётка дождеприёмника полимерно-песчаная, армированный, тяжёлая серия) | Нагрузка: 25.0 т.  Длина крышки: 870 мм  Ширина крышки: 580 мм  Толщина крышки: 80 мм  Вес: 58 кг  Цвет: чёрный  Использование: городские дороги и магистрали с интенсивным движением. | Чёрный – 4648 р. | **C:\Users\manag3\Desktop\dpr2-mini.png** |   **НАСАДКА ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** | | **DSC01761** | 6-гранная, с усиленным магнитом.  D=8 мм  L=48 мм | **45 руб./шт.** | | 6-гранная, с усиленным магнитом.  D=8 мм  L=65 мм | **50 руб./шт.** |   **САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ С ШАЙБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **samorezy**  **Саморез кровельный**  **Кровельные окрашенные саморезы**  **Кровельные саморезы**  **Кровельные саморезы по дереву**  **Cаморез кровельный по дереву, с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник - сверло, оцинкованный. ПОКРАСКА В БАЗОВЫЕ ЦВЕТА КРОВЛИ**  **Кровельные саморезы** | **Наименование** | **Цена** | | **5,5×19 По металлу**  RAL-8017 (шоколад)  RAL-9003 (белый)  RAL-6005 (зеленый мох)  RAL-3005 (красное вино)  RAL-3003 (рубин)  RAL-5005 (сигнально-синий)  RAL-6002 (зеленый лист)  RAL-5002 (ультрамарин)  RAL-1014 (бежевый)  RAL-5021 (морская волна) | **3,00 руб./шт.** | | **5,5×19 По металлу**  оцинкованный | **2,10 руб./шт.** | | **4,2×19 оцинкованный**  (с прессшайбой сверло) | **0,66 руб./шт.** | | **4,2×38 оцинкованный**  (с прессшайбой острые) | **1,00 руб./шт.** | | **5,5×25 По металлу.**  RAL-3005 (красное вино)  RAL-8017 (шоколад) | **3,20 руб./шт.** | | **5,5×25 По металлу.**  оцинкованный | **2,30 руб./шт.** | | **5,5×32 По металлу**  оцинкованный | **2,55 руб./шт.** | | **4,8×35 По дереву**  RAL-3005 (красное вино)  RAL-8017 (шоколад)  RAL-3003 (рубин)  RAL-5005 (сигнально-синий)  RAL-5021 (морская волна)  RAL-6002 (зеленый лист)  RAL-6005 (зеленый мох)  RAL-5002 (ультрамарин) | **2,85 руб./шт.** | | **4,8×35 По дереву**  оцинкованный | **2,30 руб./шт.** | | **4,8×50 По дереву**  RAL-9003 (белый)  RAL-6005 (зеленый мох)  RAL-5002 (ультрамарин)  RAL-1014 (бежевый)  RAL-8017 (шоколад)  RAL-3005 (красное вино)  RAL-6002 (зеленая листва)  RAL-3003 (рубин)  RAL-5005 (сигнально-синий) | **3,25 руб./шт.** | | **4,8×50 По дереву**  оцинкованный | **2,65 руб./шт.** | | **4,8×70 По дереву**  RAL-3003 (рубин)  RAL-3005 (красное вино)  RAL-8017 (шоколад)  RAL-6005 (зеленый мох) | **4,00 руб./шт.** |   **СТАЛЬНОЙ САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** | | **DSC01781** | Стальной саморез с прессшайбой.  Тип – Острый  Размер: 4.2×38 | **0,75 руб./шт.** | | Стальной саморез с прессшайбой.  Тип – Сверло  Размер: 4.2×19 | **0,66 руб./шт.** |   **ДЮБЕЛЬ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** | | C:\Users\manag3\Desktop\20b4dc730448ad870b6ade0dd4565443.jpg | **Универсальный дюбель RD 6х51** предназначен для стандартных креплений с помощью универсальных шурупов в сплошных и пустотелых кладках. | **0,8 руб./шт.** |   **ЗАКЛЕПКА ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** | | **zakleoki-color**  **RAL 3005 – красное вино**  **RAL 5005 – сигнально-синий**  **RAL 6005 – зеленый мох**  **RAL 8017 - шоколад**  **RAL 9003 - белый** | **Заклепка для профнастила ZK 4,8\*10** Заклепки цветные вытяжные используются для скрепления двух и более кровельных элементов. Заклепки особо прочно устанавливаются в материал за счет расширяющейся головки. Заклепки цветные покрыты слоем краски, устойчивой к воздействию температуры и УФ, обладают высокой коррозийной стойкостью | **1 ,35руб./шт.** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Характеристика** | **Цена, шт.** | | **Скелетообразный пистолет**  E:\DCIM\101MSDCF\DSC01835.JPG | Для выдавливания герметиков и иных клеевых составов из стандартных картриджей. Объем 310 мл. | **130 руб.** | | **Силиконовый герметик профессиональный**  **E:\DCIM\101MSDCF\DSC01834.JPG** | **Isosil s105**  100% силиконовый герметик профессиональный с противогрибковыми добавками для наружных и внутренних строительных работ.  Объем 280 мл. Температура применения +4 + 40. Температура эксплуатации -40 + 100. срок эксплуатации до 25 лет. Сделано в России**.** | **130 руб.** | | **Силиконовый герметик профессиональный**  **DSC01697** | **Isosil s101**  100% силиконовы герметик профессиональный для наружных и внутренних строительных работ. Для герметизации стыков и швов при остеклении и монтаже.  Объем 280 мл. Температура применения +4 + 40. Температура эксплуатации -40 + 100. срок эксплуатации до 25 лет. Сделано в России. | **130 руб.** | | | | | |

**ЗАГЛУШКА НА ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** |
| **DSC01709** | **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (нержавеющая сталь)  **160×160** | **1000 руб./шт.** |
| **DSC01710** | **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (нержавеющая сталь)  **160×160** | **800 руб./шт.** |
| **DSC01706** | **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (стальная)  **40×40** | **60 руб./шт.** |
| **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (стальная)  **80×80** | **120 руб./шт.** |
| **DSC01708** | **Заглушка на трубу профильную**  (пластиковая)  **60×60** | **20 руб./шт.** |
| **Заглушка на трубу профильную**  (пластиковая)  **80×80** | **30 руб./шт.** |
| **Заглушка на трубу профильную**  (пластиковая)  **100×100** | **35 руб./шт.** |
|  |  |  |
| **DSC01724** | **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (оцинкованная сталь)  **60×60** | **80 руб./шт.** |
| **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (оцинкованная сталь)  **80×80** | **100 руб./шт.** |
| **DSC01723** | **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (оцинкованная сталь)  **100×100** | **120 руб./шт.** |
| **Заглушка декоративная на трубу профильную**  (оцинкованная сталь)  **120×120** | **200 руб./шт.** |

**ДЮБЕЛЬ «ГРИБ» IZO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристика** | **Цена** |
| **DSC01794** | **Дюбель «гриб» IZO с пластиковым стержнем. Tech-KREP**  **Размер: 10\*90.**  предназначен для крепления теплоизоляционных плит из разных материалов, таких как; базальтовая и минеральная вата, пенопласт, пеностекло, экструдированный пенополистирол. | **3,10руб./шт.** |
| **Дюбель «гриб» IZO с пластиковым стержнем. Tech-KREP**  **Размер: 10\*140.**  предназначен для крепления теплоизоляционных плит из разных материалов, таких как; базальтовая и минеральная вата, пенопласт, пеностекло, экструдированный пенополистирол. | **3,65 руб./шт.** |

**ГРУНТОВКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Характеристика** | **Цена** |
| **DSC01759** | **ГРУНТОВКА ГФ-021 «РАСЦВЕТ»**  **Масса - 2.2 кг.** Цвет **серый**  Высокопрочная, универсальная, алкидная.  Металл-дерево.  Для наружных и внутренних работ.  - Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов;  - Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов;  - Защищает металлические поверхности от коррозии. | **392 руб.** |
| **DSC01758**  **DSC01758** | **ГРУНТОВКА ГФ-021 «РАСЦВЕТ»**  **Масса – 0.9 кг.** Цвет **Красно-коричневый**  Высокопрочная, универсальная, алкидная.  Металл-дерево.  Для наружных и внутренних работ.  - Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов;  - Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов;  - Защищает металлические поверхности от коррозии. | **175 руб.** |
| **ГРУНТОВКА ГФ-021 «РАСЦВЕТ»**  **Масса – 0.9 кг.** Цвет **Серый**  Высокопрочная, универсальная, алкидная.  Металл-дерево.  Для наружных и внутренних работ.  - Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов;  - Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов;  - Защищает металлические поверхности от коррозии. | **175 руб.** |
| **DSC01765** | **ГРУНТОВКА ГФ-021 «EMPILS» ПРОФИ**  **Масса – 20 кг.** Цвет **Серый**  Высокопрочная, универсальная, алкидная.  Металл-дерево.  Для наружных и внутренних работ.  - Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов;  - Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов;  - Защищает металлические поверхности от коррозии. | **2380 руб/б.** |
| **DSC01760** | **КИСТЬ «Акор»**  Размер 50×12 мм  Для нанесения лакокрасочного покрытия на окрашиваемые поверхности. | **53 руб/шт.** |
| **КИСТЬ «Акор»**  Размер 70×12 мм  Для нанесения лакокрасочного покрытия на окрашиваемые поверхности. | **78 руб/шт.** |